Kontrollplan för anmälan till ……………………………………………………

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls för den tänkta åtgärden.

	Fastighetsbeteckning:


	Adress:

	Byggherre:


	Adress:
	Postnummer
	Postadress

	Telefonnummer
	Telefon mobil
	E-post



	Utförande entreprenör:
	

	Företag:


	

	Adress:
	Postnummer
	Postadress

	Namn:
	
	

	Telefonnummer
	Telefon mobil
	E-post















	Kontrollen avser
	Kontrollant 

	Kontrollerat mot 
	Kontrollmetod
	Datum
	Anmärkning
	Sign

	Aktsamhetskrav och aktsamhetsåtgärder
Bygg-, rivnings- och markåtgärder har projekterats och dokumenterats. 
	Byggherren
	BFS 2024:4
	Visuellt
	
	
	

	Kontroll av rivningsentreprenörens tillstånd för transport av farligt avfall och annat avfall.
	Byggherren

	36 § Avfallsförordningen.
	Visuellt.
	
	
	

	Kontroll av rivningsentreprenörens tillstånd för hantering av asbest.
	Byggherren

	 AFS 2006:01.
	Visuellt.
	
	
	

	Rivningsmaterialet sorteras varsamt.
	Byggherren

	Miljöbalken 15 kap.
	Löpande visuellt.
	
	
	

	Rivningen utförs varsamt
(Dammspridning begränsas, olägenhet för omgivningen minimeras)
	Byggherren

	Miljöbalken 15 kap.
	Löpande visuellt.
	
	
	

	Deponikvitto insändes 
tillsammans med signerad kontrollplan till bygglovsenheten efter utförd åtgärd.
	Byggherren

	
	Deponikvitto.
	
	
	

	Material inventering bifogas med kontrollplanen innan och efter utförd åtgärd.
	Byggherren

	
	Löpande.
	
	
	

	Fastigheten/tomten är i ordnat skick efter utförd rivning
(Ingen betydande olägenhet för omgivningen eller risk för olyckor)
	Byggherren

	
	Visuellt.
	
	
	

	Utförande åtgärd överensstämmer med rivningslovet/rivningsanmälan. 
	Byggherren

	Rivningslovet/rivningsanmälan.
	Visuellt.
	
	
	

	Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall
Dokumentation av
mängd sorterat avfall, skall redovisas till byggnadsnämnden genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas.
	Byggherren

	PBL 10 kap. 6§
(2020:603) och Avfallsordningen (2020-:614)
	Redovisning av vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, samt vilket material som är återanvändbart och vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras.

	
	
	



Bilaga – Farligt avfall vid rivning
Syfte: Säkerställa att alla riskmaterial identifieras, hanteras och dokumenteras enligt lagkrav.
1. Byggmaterial med farliga ämnen
	
	Material
	Vanliga användningsområden
	Åtgärd vid upptäckt

	☐
	Asbest

	Takplattor, ventilationskanaler, rörisolering, golvmattor, fasadskivor (före 1982)
	Endast certifierad personal får riva. Provtagning vid misstanke.

	☐
	CFC, HCFC, HFC
	Byggisolering, kyl- och frysskåp, mindre kylanläggningar, stationära kylanläggningar, övrig CFC mm 
	Hanteras av certifierad person på certifierat företag. 

	☐
	PCB
	Fogmassor, golvmassor, isolerrutor (1956–1973)
	Anmäl innan sanering startar. Saneras av godkänd entreprenör. Rapporteras till miljökontoret. 
Se PCB-förordning. 

	☐
	Blyfärg
	Målade trä- och metallytor, särskilt fönster och dörrar före 1970
	Slipning/rivning med skyddsutrustning. Avfall som farligt avfall.

	☐
	Impregnerat trä
	Altaner, staket, stolpar, fönsterkarmar
	Sorteras som farligt avfall, får ej flisas eller brännas i vanlig panna.

	☐
	Kvicksilver
	Termometrar, gamla elbrytare, vissa lysrör
	Förpackas och lämnas som farligt avfall.

	☐
	Olje-/bränslerester
	Maskinrum, pannor, spill på betonggolv
	Saneras av miljöentreprenör, massor provtas vid behov.


2. El- och elektronikavfall 
	
	Material
	Vanliga exempel
	Åtgärd

	☐
	Kyl-/frysanläggningar
	Vitvaror, kylrum
	Lämnas till godkänd mottagare som hanterar köldmedier.

	☐
	Armaturer med kvicksilver
	Lysrör, kompaktlysrör
	Tas ned hela, sorteras som farligt avfall.

	☐
	Elcentraler och kablar
	Byggcentraler, kabeldragningar
	Kabel med PVC-isolering kan innehålla bly/klor – sorteras separat.

	☐
	Elcentraler och kablar
	Byggcentraler, kabeldragningar
	Kabel med PVC-isolering kan



3. Sorteringskrav på rivningsplats
☐ Betong och tegel (rena)
☐ Metaller
☐ Trä (obehandlat)
☐ Gipsskivor
☐ Plast
☐ Glas
☐ Farligt avfall (se punkt 1 och 2 ovan)
4. Rapportering och dokumentation
☐ Innan rivning: Inventeringsrapport med markerade riskmaterial på ritningar.
☐ Under rivning: Fotodokumentation och dagbok över hanterade riskmaterial









Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses.

Byggherrens underskrift
	Datum:

	Underskrift:
	Namnförtydligande:

	
	
	



Observera att kontrollplanen ska signeras först när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.


