Kontrollplan inglasning av balkong/uterum

|  |  |
| --- | --- |
| Fastighetsbeteckning: | Adress: |
| Byggherre: |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

|  |  |
| --- | --- |
| **Utförande entreprenör** |  |
| Företag: |  |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Namn: |  |  |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrollen avser** | **Kontrollant** | **Kontrollmetod** | **Kontroll mot** | **Sign/datum** | **Anmärkning** | **Åtgärd** |
| Varsamhetskrav och förbud mot förvanskning. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara. | Byggherre | Visuellt och ritningar | BBR 1:221 |  |  |  |
| Skydd mot brandspridning | Byggherre | Granskning/ Visuellt | BBR 5:6 |  |  |  |
| Säkerhet vid användning i tillämpliga delar | Byggherre | Visuellt | BBR 8 |  |  |  |
| Kontrollera att leverantörens anvisningar gällande vertikal belastning samt extra vindbelastning har följts | Byggherre | Granskning | Leverantörens anvisningar |  |  |  |
| Möjlighet till utrymning vid brand | Byggherre | Visuellt | BBR 5:3 |  |  |  |
| Glasytor är dimensionerade för att tåla dynamisk påverkan av en människa, balkongGlasytor är utformade så att risken för skärskador begränsas | Byggherre | CE-märkning | BBR 8:35 |  |  |  |
| Bärförmåga, stadga och beständighet | Byggherre | Visuellt | EKS 11, K-ritningar |  |  |  |
| Utstakning, lägeskontroll | Sakkunnig | Mätning | Bygglov/startbesked, ritningar |  |  |  |
| Tillgänglighet | Byggherre | Visuellt | BBR 3 |  |  |  |
| Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall | Byggherre | *Redovisning av vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, samt vilket material som är återanvändbart och vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras.* | PBL 10 kap. 6§(2020:603) och Avfallsordningen (2020:614) |  | *Dokumentation av**mängd sorterat avfall, skall redovisas till byggnadsnämnden genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas.* |  |

Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses.

Byggherrens underskrift

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Underskrift: | Namnförtydligande: |