|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fastighet: |  | Datum: |  |
| Byggherre: |  | Kontrollant namn och förkortning E |  |
| Entreprenör: |  | Kontrollant namn och förkortning E |  |

E – (Namngiven entreprenörs egenkontroll, den som utför arbetsmomenten) EKS (Eurocodes) www.SIS.se

S – (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) BH (byggherren)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant (E eller S) | Kontrollmetod | Kontrollerat mot (underlag) | Resultat | Datum | Anmärkning | Sign |
| Aktsamhetskrav och aktsamhetsåtgärderBygg-, rivnings- och markåtgärder har projekterats och dokumenterats.  | Byggherren | Visuellt | BFS 2024:4 |  |  |  |  |
| Varsamhetskrav och förbud mot förvanskning. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara. | Byggherre | Visuellt och ritningar | BBR 1:221 |  |  |  |  |
| Infästning och hållfasthet | Byggherre | Provdragning (av ex.Bultar och skruvar) | EKS |  |  |  |  |
| Överensstämmande med bygglovet/startbeskedet. | Byggherre | Visuellt | Beviljat bygglov, A-ritningar |  |  |  |  |
| Ljusstyrkans reglerbarhet (vid skyltar med belysning) | Byggherre | Test av reglerbarhet/visuellt | Installatörens anvisning |  |  |  |  |
| Vepans flamskydd (vid vepor på fasad och byggställning) | Byggherre | Visuellt | Tillverkarens anvisningar och produktblad |  |  |  |  |
| Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall | Byggherre | *Redovisning av vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, samt vilket material som är återanvändbart och vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras.* | PBL 10 kap. 6§(2020:603) och Avfallsordningen (2020:614) |  |  | *Dokumentation av**mängd sorterat avfall, skall redovisas till byggnadsnämnden genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas.* |  |

|  |
| --- |
| **Underskrift** Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Byggherre | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Entreprenör (utförandeentreprenör) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.